1) Cyfry znaczące wyniku (tzn. cyfry, które mają znaczenie praktyczne) powinny być wyrazem odtwarzalności pomiaru, a zatem:

a) wynik liczbowy analizy powinien zawierać po przecinku wszystkie cyfry, co do których nie ma żadnych wątpliwości i tylko jedną cyfrę, która może stanowić przybliżenie. Jeśli osad zważony został z dokładnością do 0,0001 g i masa jego wynosi np. 1,3420 g, to zapis tej liczby w postaci 1,342 jest błędny, gdyż oznaczałoby to, że osad zważono z dokładnością +/- 0,001 g. Szczególną uwagę należy zwracać na zera, umieszczając je w wyniku tylko wtedy, gdy są cyframi znaczącymi,

b) ocena, czy końcowe zera są cyframi znaczącymi jest możliwa tylko wówczas, gdy został podany zakres dokładności pomiaru, np. liczba 8200 10 oznacza, że wynik jest zawarty w zakresie 8190 - 8210, a zatem tylko pierwsze zero w podanym wyniku jest cyfrą znaczącą.

W przypadku liczby mniejszej od jedności zera umieszczone bezpośrednio po przecinku nie są cyframi znaczącymi, np. liczba 0,00024 ma tylko dwie cyfry znaczące.

2) Wykonując działania arytmetyczne z wynikami liczbowymi pozostawia się jedną cyfrę po ostatniej cyfrze znaczącej w tym celu, aby w późniejszych obliczeniach nie została zniekształcona; np. średnią arytmetyczną trzech liczb 10,04, 10,05, 10,05 należy zapisać jako 10.046, jeżeli liczbą tą będziemy posługiwać się w następnych obliczeniach, w przeciwnym przypadku zaokrąglamy ją do 10,05. Podczas zaokrąglania wyników do cyfry znaczącej, cyfrę następującą po niej należy odrzucić, jeśli jest mniejsza od 5, jeśli równa lub większa od 5 - powiększyć ją o 1.

