Pojęć pustaki i luksfery używa się bardzo często wymiennie. Tymczasem są to dwa różne materiały.

Luksfery składają się z jednej grubszej warstwy szkła. Pustaki natomiast mają dwie szklane warstwy, między którymi jest powietrze. Dzięki temu mają lepsze właściwości termoizolacyjne i mogą być stosowane w ścianach zewnętrznych.

Parametry techniczne

Nowoczesne pustaki szklane mają dobre parametry techniczne. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi ok. 2,8, co ma znaczenie przy budowaniu ścian zewnętrznych bądź odgradzaniu pomieszczeń mieszkalnych, od np. nieogrzewanych korytarzy.

Przepuszczalność światła w przypadku zastosowania pustaków białych wynosi ponad 70 proc., zaś w przypadku kolorowych ok. 50 proc. Ściany wykonane z pustaków zapewniają izolację dźwiękową w granicach 40 dB. Klienci o specyficznych potrzebach mogą nawet kupić pustaki kuloodporne.

Luksfery nieco gorzej chronią przed hałasem i zimnem. Stosowane są zatem głównie we wnętrzach, a dzięki różnym wzorom i wymiarom dają ogromne możliwości aranżacyjne.

Wzory i kolory

W ofercie są pustaki kwadratowe, prostokątne (połówkowe), narożne, a nawet trójkątne.

Najczęściej spotykane wymiary to: 19x19x8 cm (szerokość x wysokość x grubość), 19x19x10, 24x24x8, 24x11,5x8 cm. Jest wiele kolorów do wyboru, są też pustaki przezroczyste i białe.

Jak budować

Do murowania szklanych pustaków wykorzystuje się zwykle zaprawy cementowe z dodatkiem mas uplastyczniających.

Wykorzystane mogą być także kleje do glazury lub specjalne kleje do luksferów.

Istotną sprawą jest także wypełnienie fug, jednakże i tutaj mogą być z powodzeniem zastosowane zaprawy przeznaczone na fugi między kafelkami.

