- D0 - D7 - dwukierunkowa, 8-bitowa magistrala danych z wyjściami trójstanowymi;- A0 - Aj - wejścia adresowe układu, służące do wyboru jego rejestrów wewnętrznych;- CS - wejście uaktywnienia układu, aktywne w stanie niskim;- RD - wejście żądania odczytu informacji z układu, aktywne w stanie niskim;- WR - wejście żądania zapisu informacji do układu, aktywne w stanie niskim;- RES - wejście zerowania układu, aktywne w stanie wysokim.Interfejs urządzeń zewnętrznych zawiera trzy dwukierunkowe, 8-bitowe porty wejścia-wyjścia: A, B i C. Porty mogą pracować w kilku trybach, przy czym pewne tryby jednych portów wymuszają użycie pozostałych portów w określonych trybach.W trybie "0" - prostego wejścia-wyjścia (bez potwierdzenia) - może pracować dowolny port. Podczas programowania trybu pracy należy ustalić m.in. kierunek transmisji obowiązujący dla całego portu, przy czym port C może być podzielony na dwie połowy, dla których kierunek ten można ustalić indywidualnie. Układ zapamiętuje dane wyjściowe, natomiast dane wejściowe - nie. Odczyt informacji polega zatem na odczytaniu aktualnego stanu wyprowadzeń portu.W trybie "1" - jednokierunkowym z potwierdzeniem - mogą pracować porty A i B. Sygnały sterujące dla portów w tym trybie zapewnia port C, tak więc niektórych jego bitów nie można wówczas swobodnie wykorzystać. Tryb i kierunek transmisji (wejście lub wyjście) można ustalić indywidualnie dla obu portów. Dane wejściowe i wyjściowe są zapamiętywane w rejestrach układu.